

**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (ฉบับที่ 2)**

**.............................................**

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 ข้อ 26 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 27 แผนการดำเนินงาน ให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ จาก หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 2) ตามระเบียบดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศใช้แผนดังกล่าว เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน ผู้ใดมีความประสงค์จะขอคัดลอกหรือตรวจดูให้ขอคัดลอกหรือตรวจดูได้ที่ งานนโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด หรือที่เว็บไซต์ [www.huayjod](http://www.huayjod) – kk.go.th

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

 

 (นายพิทักษ์ ตามบุญ)

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 (ฉบับที่ 2)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**๑**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**๑.๑**  **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** |  **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖3** | **พ.ศ. ๒๕๖4** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้าน่แสนสุข หมู่ที่ 1 ถึงเขตตำบลหนองโก ตำบลห้วยโจด | ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 138.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิว คสล.รวมแล้วไม่น้อยกว่า 690 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยโจด กำหนด | 402,200 | หมู่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านนาฝาย ถึงเขตตำบลบัวเงิน | ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 138.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิว คสล.รวมแล้วไม่น้อยกว่า 690 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยโจด กำหนด | 402,200 | หมู่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 (ฉบับที่ 2)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**๑**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**๑.๑**  **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** |  **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖3** | **พ.ศ. ๒๕๖4** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 ถึงเขตตำบลหนองกุงใหญ่ (เวียงแก้ว) ตำบลห้วยโจด | ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 138.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิว คสล.รวมแล้วไม่น้อยกว่า 690 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยโจด กำหนด | 402,200 | หมู่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |